RP700 Firmware:
Admin# cd device
Admin\device# set mib performance switch enable
Admin# cd gponlinecard
Admin\gponlinecard# set pon_traffic_sts switch opt enable 5 0 rtt enable 5 0 traffic enable 5 0

RP1000/1200 Firmware:
Admin# cd maintenance
Admin\maintenance# cd performance
Admin\maintenance\performance# set mib performance switch enable
Admin\maintenance\performance# set pon_traffic_sts switch opt enable 5 0 rtt enable 5 0 traffic enable 5 0